|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС. руб в СПб | Монтаж в % от цены |
| 1 | Дверь пулестойкая сертифицирована по  3 (третьему) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97),  | 27500 | 20-25 |
| 2 | Дверь пулестойкая сертифицирована по  1 (первому) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97),  | 20300 | 20-25 |
| 3 | Дверь пулестойкая, с оконным блоком со стеклом 500х500 мм (37 мм)\* сертифицирована по  3 (третьему) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97),  | 36500 | 25-30 |
| 4 | Блок дверной взломостойкий **ДЗВ1** сертифицирована по I (первому) классу устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51224-98 р.5.  | 33500 | 25 |
| 5 | Блок дверной взломопулестойкий **ДЗВ2П1** сертифицирована по II (второму) классу устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51224-98 р.5. ) и по  I (первому) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) (в панели) | 35500 | 25 |
| 6 | Дверь защитная **ДЗ В3П3** сертифицирована III (третьему) классу устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97 ГОСТ Р 50862-96 )и III (третьему)  классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) (в панели) | 37500 | 30 |
| 7 | **Дверь 3 класса по РД78.36003-2002г.** (толщиной 45 мм (ст. лист 3+2 мм, профиль 40 мм,  тепло-шумоизоляция из мин. ваты противосъемные штыри, 1 замок типа “Кербер” и 1 замок типа “Барьер”)  | 18500 | 25 |
| 8 | Дверь для комнаты хранения оружия глухая..**Изготавливаются с учетом всех требований разрешительных органов МВД.**  | 25000 | 25 |
| 9 | Дверь для комнаты хранения оружия  с окном выдачи оружия.**Изготавливаются с учетом всех требований разрешительных органов МВД.**  | 30000 | 25 |
| 10 | Окно выдачи оружия.**Изготавливаются с учетом всех требований разрешительных органов МВД.**  | 4200 | 20-25 |
| 11 | Дверь решетчатая для комнаты хранения оружия  .**Изготавливаются с учетом всех требований разрешительных органов МВД.**  | 13000 | 25 |
| 12 | Блок бронезащитный сертифицирован по  3 (третьему) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) кв.м | 12500 | 20-25 |
| 13 | Блок бронезащитный сертифицирован по  1(первому) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) кв.м | 5400 | 20 |
| 14 | Панель защитная **ПЗВ1** сертифицирована по I (первому) классу устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97,)             кв.м | 5150 | 20 |
| 15 | Панель защитная взломопулестойкая **ПЗВ2П1** сертифицирована по II (второму) классу устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97.5. ) и по  I (первому) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) кв.м (до 2.5 м)   | 5500 | 20-25 |
| 16 | Панель защитная взломопулестойкая **ПЗВ2П1** сертифицирована по II (второму) классу устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97.5. ) и по  I (первому) классу в части пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97) кв.м (выше 2.5 м)   | 5800 | 20-25 |
| 17 | Панель сталефибробетонная модульная сборно-разборная модели **ПЗ-2-IIу** (**В3П1)**  | 5600 | 30 |
| 18 | Панель защитная модульная **ПЗ В3П3** (2500х500 мм) --- кв.м  (до 2.5 м) | 7050 | 25-30 |
| 19 | Панель защитная модульная **ПЗ В3П3** (2500х500 мм) --- кв.м  (выше 2.5 м) | 7200 | 25-30 |
| 20 | Вентиляционный «грибок» с вентилятором | 4300 | 20-25 |
| 21 | Оконный блок со стеклом 500х500 мм (37 мм) обеспечивающий 3 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) П 3  | 10850 | 25-30 |
| 22 | Оконный блок со стеклом 500х500 мм (18 мм) обеспечивающий 2 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) П 3 | 8900 | 20-25 |
| 23 | Оконный блок со стеклом 500х500 мм (14 мм) обеспечивающий 1класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) П 3 | 6850 | 15-20 |
| 24 | Оконный блок со стеклом 700х800 мм (37 мм) обеспечивающий 3 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.))  | 17400 | 20-30 |
| 25 | Оконный блок со стеклом 700х800 мм (18 мм) обеспечивающий 1 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.))  | 14500 | 20-25 |
| 26 | Оконный блок со стеклом 700х800 мм (14 мм) обеспечивающий 1 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.))  | 11450 | 15-20 |
| 27 | Оконный блок со стеклом 1200х800 мм (37 мм) обеспечивающий 3 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.))  | 23550 | 25-30 |
| 28 | Оконный блок со стеклом 1200х800 мм (18 мм) обеспечивающий 1 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.))  | 19600 | 20-25 |
| 29 | Оконный блок со стеклом 1200х800 мм (14 мм) обеспечивающий 1 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.))  | 15400 | 20-25 |
| 30 | Лоток щелевой обеспечивающий 3 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) (пластиковая крышка) | 4050 | 30 |
| 31 | Лоток щелевой обеспечивающий 2 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) (пластиковая крышка) | 3800 | 20-25 |
| 32 | Лоток щелевой обеспечивающий 1 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) (пластиковая крышка) | 3300 | 15-20 |
| 33 | Лоток универсальный (двухуровневый 360х540х265) обеспечивающий 3 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) с подвижной кареткой.)  | 13300 | 30 |
| 34 | Лоток универсальный (двухуровневый 360х540х265) обеспечивающий 2 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) с подвижной кареткой.)  | 12600 | 25-30 |
| 35 | Лоток универсальный (двухуровневый) обеспечивающий 1 класс защиты в части пулестойкости (ГОСТ Р 50941- 96(п.4.1.)) с подвижной кареткой и рамкой из зеркальной нерж. стали)  | 11900 | 20-25 |
| 36 | Устройство для передачи ценностей 3кл (шлюз), с механическим приводом. Габаритные размеры 700х760х650 со стёклами 300х200мм. Объём камеры 300литров. Покрытие – металлопорошковая покраска. | 45000 | 30 |
| 37 | Переговорное устройство «клиент – кассир». - комплект | 3800 | 20 |
| 38 | Дверь решетчатая с замком "Кербер", из Ø прутка d = 16 мм  (в панели)В раме | 9000-10700 | 20-25 |
| 39 | Дверь решетчатая с проушинами для замка, из Ø прутка d= 16 мм(в панели)В раме | 8350-10100  | 20-25 |
| 40 | Решетка глухая на окна и проемы, ячейка «внахлёст» 150х150мм, из прутка d = 16 мм, — кв.м | От 3000 | 15-20 |
| 41 | Решетка открывающаяся на окна, из Ø прутка d = 16 мм (тип 1)       — кв.м | От 3800 | 20-25 |
| 42 | Решетка открывающаяся на окна, из Ø прутка d = 16 мм (тип 2)       — кв.м  | От 4200 | 20-25 |
| 43 | Укрепление стен решеткой 150х150 мм, Ø  d = 16 мм, — кв.м | 1720 | 20 |
| 44 | Укрепление стен решеткой 100х100 мм, Ø  d = 16 мм, — кв.м | 2520 | 20 |
| 45 | Укрепление стен решеткой 150х150 мм, Ø  d = 10-12 мм, — кв.м | 1300 | 15-20 |
| 46 | Укрепление стен ст. листом (3 мм), —  кв.м | 1800 | 20 |
| 47 | Укрепление стен ст. листом (6 мм), —  кв.м | 3300 | 20 |
| 48 | Бронеставни одностворчатые 4.6 мм, Ц  85  - кв.м | 14300 | 20 |
| 49 | Бронеставни двустворчатые 4.6 мм, Ц  85  - кв.м | 15600 | 20 |
| 50 | Окна глухие и открывающиеся, двери с пулестойкими стеклами **П** **1 – П 6** |   |   |
| 51 | Окна глухие и открывающиеся, двери со стеклами устойчивыми к пробиванию **Б1 – Б3** |   |   |

Стоимость металлоконструкций с учетом антикоррозийной окраски грунтом “Уникор”
Выезд представителя на замер объекта – 1800руб. При оформлении заказа  цена замера зачитывается в стоимость заказа.
Условные обозначения:
**В 1, В 3**  - взлом 2 и 3 по  ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51113-97
**П 1, П 3** – пулестойкость 1 и 3 по ГОСТ Р 51112-97
Панель защитная взломопулестойкая ПЗВ2П1 модульные - стеновые, потолочные (половые),
с оконными блоками, с дверными блоками (под ДЗВ2П1) и реш. дверь.
Панель защитная модульная ПЗ В3П3 - стеновые, потолочные (половые), оконные, с дверными блоками .
\*Оконные блоки – размер стекол по желанию Заказчика.

Нач. участка технической укреплённости ООО “ГАС   Смирнов А.В.
**тел. 444-30-46. 446-34-24, факс 446-00-72,**
**8-921-317-72-75.(Александр Владимирович)**